DARBO DRABUŽIŲ PRIEŽIŪROS IR SKALBIMO REKOMENDACIJOS
1. BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
1.1. Šis dokumentas pateikia esmines gaminio priežiūros, skalbimo bei sandėliavimo gaires, siekiant užtikrinti maksimalų darbo drabužių ilgaamžiškumą, estetinę išvaizdą ir apsauginių savybių išsaugojimą.
1.2. Prieš atliekant bet kokius priežiūros veiksmus, visuomet būtina susipažinti su konkretaus gaminio vidinėje etiketėje esančiais grafiniais simboliais.
1.3. Netinkama drabužių priežiūra gali negrįžtamai pažeisti audinio struktūrą, specialias impregnuotas dangas bei šviesą atspindinčių juostų efektyvumą.
2. PASIRUOŠIMAS SKALBIMUI IR RŪŠIAVIMAS
2.1. Darbo drabužius rekomenduojama skalbti atskirai nuo kasdienių ar kitos paskirties tekstilės gaminių.
2.2. Gaminiai turi būti rūšiuojami pagal spalvas (šviesūs, tamsūs) ir pirminį užterštumo lygį (pvz., tepaluoti audiniai neturėtų būti skalbiami kartu su mažai purvinais drabužiais).
2.3. Prieš skalbimą būtina visiškai ištuštinti kišenes, kad pašaliniai kieti ar aštrūs daiktai nepažeistų audinio bei skalbimo įrangos.
2.4. Visi užtrauktukai, sagos, spaudės ir „Velcro“ (lipnios) juostelės privalo būti pilnai užsegti. Tai apsaugo audinį nuo mechaninių pažeidimų ir dilimo.
2.5. Rekomenduojama drabužius skalbti išvirkščius – taip geriau apsaugomas išorinis audinio paviršius ir šviesą atspindintys elementai.
3. SKALBIMO REŽIMO PASIRINKIMAS
3.1. Standartinių darbo drabužių skalbimo temperatūra paprastai siekia 40°C–60°C, priklausomai nuo audinio sudėties (medvilnė, poliesteris) ir etiketės nurodymų.
3.2. Skalbimui naudoti neutralias arba specializuotas profesionalias skalbimo priemones, pritaikytas pramoniniam ar intensyviam valymui.
3.3. Griežtai draudžiama naudoti chloro turinčius baliklius bei audinių minkštiklius. Minkštikliai padengia pluoštą plėvele, kuri suardo specialias audinio funkcijas (pvz., mažina vandens atstūmimą, pralaidumą orui ar ugnies sulaikymą).
4. DŽIOVINIMAS IR LYGINIMAS
4.1. Geriausias džiovinimo būdas – natūralus džiovinimas gerai vėdinamoje patalpoje, pakabinus gaminius ant pakabų. Tai padeda išlaikyti pradinę drabužio formą.
4.2. Mechaninis džiovinimas būgninėje džiovyklėje leidžiamas tik tuo atveju, jei tai nurodyta gaminio etiketėje. Tokiu atveju turi būti pasirenkamas švelnus, žemos temperatūros režimas.
4.3. Lyginimo temperatūra parenkama pagal etiketės simbolius. Tiesioginis šviesą atspindinčių (signalinių) juostų lyginimas karštu lygintuvu yra draudžiamas – jas galima lyginti tik iš išvirkščiosios pusės arba per apsauginį audinį.
5. SANDĖLIAVIMAS IR PRIEŽIŪRA
5.1. Švarūs drabužiai turi būti sandėliuojami sausoje, tamsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, kurie gali blukinti spalvas.
5.2. Jei gaminys yra gausiai užterštas agresyviais chemikalais ar naftos produktais, kurie nepašalinami standartinio skalbimo metu, tokį drabužį rekomenduojama utilizuoti, nes jis praranda savo pirmines apsaugines savybes.




