NAUDOTOJO INSTRUKCIJA IR SAUGOS REIKALAVIMAI
FILTRUOJAMOJI PUSKAUKĖ (RESPIRATORIUS) EKASTU FFP2 V D
	Gamintojas:
	EKASTU Safety GmbH, Schänzle 8, 71332 Waiblingen, Vokietija

	Gaminio tipas:
	Daleles filtruojanti puskaukė su iškvėpimo vožtuvu (FFP2 NR D / FFP2 R D)

	Atitiktis ir standartai:
	EN 149:2001 + A1:2009 | Reglamentas (ES) 2016/425 (III kategorijos AAP)


1. PASKIRTIS IR APSAUGOS LYGIS
Apsaugos klasė FFP2. Respiratorius apsaugo kvėpavimo takus nuo kietųjų ir skystųjų (vandens bei alyvos pagrindo) aerozolių, dulkių bei dūmų.
Didžiausia leistina koncentracija. Gaminys naudojamas aplinkoje, kurioje teršalų koncentracija neviršija 10–12 kartų didesnės už nustatytą profesinio poveikio ribinę vertę (PRV / NRV).
Žymėjimo reikšmės ant gaminio:
V (Valve) – integruotas iškvėpimo vožtuvas (pvz., Cool Down), palengvinantis iškvėpimą ir mažinantis šilumos bei drėgmės kaupimąsi kaukės viduje.
D (Dolomite) – sėkmingai išlaikytas užsikimšimo dolomito dulkėmis bandymas, užtikrinantis mažesnį kvėpavimo pasipriešinimą ilgai dirbant dulkėtoje aplinkoje.
NR (Non-Reusable) – vienkartinis naudojimas (ne ilgiau kaip vieną darbo pamainą, iki 8 val.). Jei ant gaminio nurodyta R (Reusable), respiratorių galima naudoti pakartotinai daugiau nei vieną pamainą.
2. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI IR ĮSPĖJIMAI
Deguonies kiekis. Nenaudokite respiratoriaus aplinkoje, kurioje deguonies koncentracija yra mažesnė nei 17 % (pvz., uždarose talpyklose, šuliniuose, blogai vėdinamose patalpose).
Dujos ir garai. Šis respiratorius neapsaugo nuo nuodingų dujų, cheminių garų ar tirpiklių garų.
Sprogimo pavojus. Nenaudokite sprogioje aplinkoje ir vietose, kur kyla atviros ugnies ar intensyvių kibirkščių pavojus, nebent tai numatyta konkretaus modelio specifikacijoje.
Sandarumas ir barzda. Barzda, ūsai, žandenų plaukai ar randai veido prigludimo zonoje neleidžia kaukei sandariai priglusti ir smarkiai sumažina apsaugos lygį.
Nežinomi teršalai ir pavojaus požymiai. Nedelsdami palikite užterštą zoną, jei pajutote galvos svaigimą, dirginimą, teršalų kvapą ar skonį, jei pasunkėjo kvėpavimas arba pažeistas pats respiratorius.
3. PARUOŠIMAS IR UŽSIDĖJIMO INSTRUKCIJA
Prieš įeidami į užterštą zoną, atidžiai patikrinkite, ar respiratorius nepažeistas, švarus ir nepasibaigęs jo galiojimo laikas.
1. Paruoškite kaukę. Paimkite respiratorių į delną taip, kad nosies spaustukas būtų viršuje, o galvos juostos laisvai kabėtų žemyn. Jei kaukė sulankstoma – pilnai ją išskleiskite.
2. Uždėkite ant veido. Priglauskite kaukę prie veido taip, kad ji pilnai dengtų smakrą ir nosį.
3. Pritvirtinkite juostas. Užtempkite viršutinę juostą ant viršugalvio (virš ausų), o apatinę juostą uždėkite ant sprando (žemiau ausų). Juostos neturi būti susisukusios.
4. Suformuokite nosies spaustuką. Abiejų rankų pirštais tvirtai prispauskite lankstų nosies spaustuką prie nosies nugarėlės ir skruostų, kad neliktų tarpų. Nespauskite spaustuko viena ranka, nes susidarys aštrus kampas, pro kurį skverbsis nefiltruotas oras.
5. Patikrinkite sandarumą (prigludimo testas). Abiem delnais lengvai uždenkite respiratoriaus paviršių (stenkitės nespausti ir nekeisti kaukės padėties) ir staigiai įkvėpkite. Kaukė turi šiek tiek prisispausti prie veido. Jei jaučiate, kad oras prateka pro nosies sritį ar kaukės kraštus, pakoreguokite spaustuką bei galvos juostų įtempimą ir pakartokite testą. Į užterštą zoną eikite tik tada, kai užtikrintas visiškas sandarumas.
4. NUĖMIMAS IR UTILIZAVIMAS
1. Nelieskite išorinio paviršiaus. Nuimdami kaukę nelieskite išorinio (užteršto) respiratoriaus paviršiaus rankomis.
2. Nuimkite už juostų. Nusiimkite kaukę suėmę tik už galvos juostų (pirmiausia nutraukite apatinę, tada viršutinę juostą).
3. Utilizuokite saugiai. Panaudotą respiratorių išmeskite į tam skirtą uždarą atliekų konteinerį pagal įmonėje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
4. Rankų higiena. Nuėmę respiratorių kruopščiai nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.
5. LAIKYMAS, PRIEŽIŪRA IR GALIOJIMAS
Priežiūra. Vienkartinio naudojimo (NR) respiratorių draudžiama plauti, valyti suslėgtu oru ar dezinfekuoti.
Laikymo sąlygos. Nenaudojamus respiratorius laikykite originalioje uždaroje pakuotėje, sausoje, švarioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių bei cheminių medžiagų.
Temperatūra ir drėgmė. Rekomenduojama laikymo temperatūra nuo -20 °C iki +40 °C (jei ant pakuotės nenurodyta kitaip), santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 80 %.
Galiojimo laikas. Nurodytas ant gaminio pakuotės (simbolis su smėlio laikrodžiu). Pasibaigus galiojimo terminui gaminį naudoti draudžiama.




