APSAUGINĖS PIRŠTINĖS  VIBRATON
Spalvos: nenurodytos
Dydžiai: 9, 10
Pakuotė: 6/60 (porų)
Maišas: 12–13 kg / (66 × 25 × 41 cm)
Antivibracinės apsauginės pirštinės
Antivibracinės apsauginės megztos pirštinės padeda sumažinti ligos, vadinamos „vibracijos sindromu“, riziką, tinkamai apsaugodamos kūną nuo vibracijos poveikio.
Specialiai pirštinėms „VIBRATION“ sukurtas unikalus polimerinis latekso mišinys. Kartu su poliesterio ir medvilnės pluoštu (10 dygsnių tankio mezginys) jis sukuria tvirtą ir odai malonų megztą audinį.
Pirštinės:
Mažina ir slopina įrankių sukeliamą vibraciją.
Mažina vibracijos perdavimą nuo įrankio rankenos į operatoriaus rankas.
Saugo rankas nuo žemos temperatūros ir drėgmės – veiksnių, kurie sustiprina vibracijos poveikį.
Yra patogios naudoti ir netrukdo dirbti su įrankiais.
Rekomenduojama naudoti dirbant su pneumatiniais, hidrauliniais ir plaktukiniais kūjais, vibraciniais tankintuvais, rankiniais volais, vibraciniais įrenginiais bei įrankiais, taip pat asfaltui pjauti. Tinka ir darbuotojams, rankiniu būdu atliekantiems šlifavimo, glaistymo ir poliravimo darbus.
Atitikties standartai
EN 10819 – vibracijos perdavimo per pirštines vertinimas (TRM = 0,832; TRH = 0,593).
EN 388 – mechaninės rizikos apsauga. Nurodyti atsparumo lygiai: 4 1 4 2 X.
EN 420 – bendrieji apsauginių pirštinių reikalavimai.
EAN kodų sąrašas: nuotraukoje kodai nematomi.
Pastaba: EN 10819 rodikliai ir pirštinių apsaugos lygiai perrašyti pagal nuotraukoje matomą tekstą. Tai gamintojo aprašymas, todėl realų apsaugos veiksmingumą reikėtų vertinti pagal gaminio techninį lapą ir atitikties dokumentus.

[bookmark: _GoBack]Rekomendacija NAUDOJIMUI:   Statybos  renonto, montavomo darbai ,  kelių  stayboje
